**山东国际会展集团有限公司**

**西馆玻璃维修更换项目招募公告**

**发布时间：2023年10月13日11时**

山东国际会展集团有限公司根据实际情况和经营管理需要，对西馆玻璃维修更换项目服务商进行询价，现诚邀资质合格的单位参加报价，请按项目列表所列明细给出相应报价。

**注：以下内容请认真阅览！**

1. **项目要素**
2. 项目内容：西馆6块玻璃维修更换。（详见项目清单）
3. **参与报价企业资质要求**
4. 参与本次项目的企业单位（包含个体户）必须是在中华人民共和国境内注册；具有维修维护资质；具有高空作业资质。
5. 参与本次项目的企业单位具有良好的企业信用，以国家企业信用信息公示系统查询结果为准，查询网址：http：//www.gsxt.gov.cn/；
6. 参与本次项目的企业单位的法定代表人、高管或股东不得与会展集团及会展集团股东单位职工存在关联关系，不得存在由同一自然人同时担任投标单位两家或两家以上的法定代表人、高管或股东，且本项目参与单位之间不得存在关联关系。

（四）本项目不接受联合体投标。

**三、招募要求及回传方式**

（一）招募要求

1、按项目询价单准确填报，报价为含税价，含运输、安装等费用。

2、明确货品规格型号，**有规格要求注明的请严格按提供规格报价**。

3、相关材料请详细**注明报价时间、项目负责人及其联系方式并盖公章**。

4、参与本次项目的企业单位需具备与本项目有关的各项资质证明（复印件盖公章）。

（二）回传方式

参与报价单位请在接收询价单后3天内（**10月16日12时截止**）将报价单及其他附加材料（提供的所有材料需盖公章）**邮寄至济南市槐荫区日照路一号山东国际会展中心**，**收件人：刘老师 电话17653112600 （注：1、快件外部请写明项目名称，例：西馆玻璃维修更换项目。2、**报价文件外包装开封处请密封并加盖密封章、密封条。）****

如有疑问请联系，项目技术咨询：0531-81255968；项目流程咨询：0531-81255925。

**四、项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **现场图** | **尺寸** | **材质** | **施工工艺** |
| **1** | A3展馆南侧高空玻璃 | **9号馆南东-新发现，与9块玻璃一起换需报价** | 1. 46\*2.2 | 6+12+8L0E中空钢化玻璃 | 施工工艺包括但不限于以下内容：1、保护措施。施工现场拉警戒线，保护好原大理石地面，做好防护措施，保证不能损坏原有地面。2、防护措施。施工人员穿戴齐全安全装备，在有安全监督人员的监督下，工人持专业施工证上岗。3、工艺。保证破损玻璃周围玻璃不因拆装损坏。原玻璃上侧向外倾斜，需考虑拆除难度及安装风险；清除原有胶体，新玻璃安装固定，使用黑色外墙结构胶密封，杜绝漏水情况。4、垃圾清运。安装完毕后，需自行将场地垃圾清理运出。5、施工方提供吊车、高空车等设备。 |
| **2** | A3共享最西侧消防栓南侧第三块围挡玻璃 | **9fd6a8bd88dd3655a767687c2ed926c** | 1.185x1.115m | A3共享最西侧消防栓南侧8+8夹胶玻璃 |
| **3** | A3东侧围挡南数第16块 | **41b3f50a92ed124f60137f5d99d331c** | 1.21x1.15m | A3东侧围挡弯钢8+8夹胶玻璃 |
| **4** | A3下行楼梯半层东侧下数第3块围挡玻璃 | ea59040f7c2690b0ac396b606d8f6db | 1.165x1.155m | A3下行楼梯半层东侧8+8夹胶玻璃 |
| **5** | M层6号会议室前围挡玻璃 | **6号会议室门口** | 1.15\*1.85m | 8+8双钢化干夹胶玻璃 |
| **6** | 7号馆共享大厅围挡玻璃 | **7号馆共享** | 1.15\*1.55m | 8+8双钢化干夹胶玻璃 |