**山东国际会展集团有限公司**

**消防水炮系统维修项目招募公告**

**发布时间：2024年7月2日15时**

山东国际会展集团有限公司根据实际情况和经营管理需要，对山东国际会展中心消防水炮系统维修项目服务商进行询价，现诚邀资质合格的单位参加报价，请按项目列表所列明细给出相应报价。

**注：以下内容请认真阅览！**

1. **项目要素**
2. 项目内容：山东国际会展中心消防水炮系统维修。（详见项目清单）

（二）项目概况：本工程为山东国际会展中心消防水炮系统项目工程，更换、检测维修的设备位于山东国际会展中心1-8号展馆及消防控制室内。此次消防水炮更换5套（含双波段红紫外复合探测组件）、水炮电磁阀、现场水炮控制器的拆除、安装、单机调试等，及其余51套消防水炮检测；含双波段红紫外复合探测组件水炮电磁阀、现场水炮控制器、设备之间的通讯、电源、视频及控制线路等。水炮安装高度在12-22米左右，施工方自行勘察工作现场及操作环境，确定施工方案。尤其注意高空作业的安全防护和现有装修的保护。

1. **参与报价企业资质要求**
2. 参与本次项目的企业单位（包含个体户）必须是在中华人民共和国境内注册；具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质； 具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。
3. 供应商自2021年6月30日至2024年6月30日止（3年）供应商社会信誉自查承诺（格式自拟、盖公司公章）；供应商需提供 “中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。
4. 参与本次项目的企业单位的法定代表人、高管或股东不得与会展集团及会展集团股东单位职工存在关联关系，不得存在由同一自然人同时担任投标单位两家或两家以上的法定代表人、高管或股东，且本项目参与单位之间不得存在关联关系。
5. 业绩要求：供应商自2021年6月30日至2024年6月30日止（3年），承担过单项合同额100万元及以上的消防设施施工类似业绩【类似工程业绩：提供合同原件扫描件或加盖公章的复印件，以合同签订时间为准。】
6. 财务要求：财务状况良好，需提供近3年度（自2020年至2022年）财务状况表(加盖公章)。
7. 拟派项目经理应持有注册壹级建造师证（壹级建造师注册证书必须为电子证书）（机电专业，且在本单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；造价、安全、施工、材料、质检（量）等人员，应满足项目实际需求。

（七）本项目不接受联合体投标。

**三、招募要求及回传方式**

（一）招募要求

1、按项目询价单准确填报，报价为含税价。

2、明确货品规格型号，**有规格要求注明的请严格按提供规格报价**。

3、相关材料请详细**注明报价时间、项目负责人及其联系方式并盖公章**。

4、参与本次项目的企业单位需具备与本项目有关的各项资质证明（复印件盖公章）。

（二）回传方式

参与报价单位请在接收询价单后5天内（**7月7日15时截止**）将报价单及其他附加材料（提供的所有材料需盖公章）**邮寄至济南市槐荫区日照路一号山东国际会展中心**，**收件人：刘老师 电话17653112600 （注：1、快件外部请写明项目名称，例：消防水炮系统维修项目。2、**报价文件外包装开封处请密封并加盖密封章、密封条。3**、参与本项目单位请一并将项目联系人联系方式及营业执照发送至邮箱：sdgjhzzbcg@163.com以便于统计投标单位数量，邮箱主题名称格式：公司名称+项目名称）**

如有疑问请联系，项目技术咨询：0531-81255968；项目流程咨询：0531-81255925。

**四、项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 单价（元） |
| 1 | 消防水炮1.名称：消防水炮更换2.规格型号：流量为20L/s,标准工作压力0.80MPa，保护半径为50m3.其他：包括水炮、电磁阀、解码器、火焰探测器、现场手动控制盘的拆除、新设备安装、单机测试、超高及措施费。更换下来的水炮可做后期设备的零配件使用 | 套 |  |
| 2 | 单次登高检修（1年）1.工作内容：包括水炮、电磁阀、解码器、火焰探测器、现场手动控制盘的拆除、新设备安装、单机测试、超高及措施费。更换下来的水炮可做后期设备的零配件使用2.工作内容：包含登高车辆的租赁、人工费、46个消防水炮的单机测试及航空线、视频头的拆除安装及单机调试 | 套 |  |
| 3 | 远程控制箱（柜）1.名称：消防水炮主板更换2.规格型号：与消防水炮型号匹配 | 块 |  |
| 4 | 配线1.名称：航空线更换2.规格型号： | 根 |  |
| 5 | 监控摄像设备1.名称：摄像头更换2.规格型号： | 台 |  |
| 6 | 电动、电磁阀门1.名称：电磁阀更换2.规格型号：DN50 | 个 |  |
| 7 | 焊接法兰阀门1.名称：检修阀更换2.规格型号：DN50 | 个 |  |
| 8 | 点型探测器1.名称：火焰探测器更换2.规格型号： | 个 |  |
| 9 | 模块(模块箱）1.名称：中继器更换2.规格型号： | 个 |  |
| 10 | 区域报警控制箱1.名称：解码器更换2.规格型号： | 台 |  |
| 11 | 水流指示器1.名称：水流指示器更换2.规格型号：DN50 | 个 |  |
| 12 | 远程控制箱（柜）1.名称：手动控制盘更换2.规格型号： | 台 |  |
| 13 | 交换机1.名称：交换机更换2.规格型号： | 台 |  |